附件2：

企业事业单位环境信息公开表（2021年度）

一、基础信息
*单位名称	翁源广业清怡食品科技有限公司
*生产地址	广东省韶关市翁源县翁城镇翁城工业园
*地理位置	中心经度113°46'53.72'',中心纬度24°25'14.45''
*法定代表人	曾伟山	*统一社会信用代码（无的填组织机构代码）	91440229586377613M
*联系方式	环保联系人	黄韡
电话号码	18819810911
传真号码	0751-2882109
邮政编码	512627
*生产经营和管理服务的主要内容	食品、食品添加剂、饲料添加剂、消毒产品的生产、销售；食品、食品添加剂、精细化工产品技术的开发、研究；食品加工技术的咨询、转让；国内贸易；货物和技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
*主要产品	产品名称	计量单位	实际年产量
1磷脂酰丝氨酸	吨/年	11.47
2特丁基对苯二酚	吨/年	245.04
3燕麦葡聚糖	吨/年	63.1
4三氯蔗糖	吨/年	443.25

二、排污信息

（一）废水污染物信息表

*排放口信息	排放口编号	DW001	排放口名称	污水站废水排放口
执行标准	水污染物排放限制DB44/26—2001
排放方式	（连续排放或者间歇式排放）	排放去向	进入城市下水道(再入江河、湖、库)
允许排放的年废水总量（t/a)	500000
分布位置	厂区污水处理站
排放污染物种类	化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、悬浮物
*污染物信息	污染物名称	排放标准（限值）	排放浓度	排放总量（t）
悬浮物	60mg/L	7	0.1290
化学需氧量	90mg/L	44.7	0.6411
氨氮	10mg/L	7.05	0.0625
五日生化需氧量	20mg/L	16.2	0.2010
悬浮物	60mg/L	6	0.1621
化学需氧量	90mg/L	36.5	1.0029
氨氮	10mg/L	0.856	0.0697
五日生化需氧量	20mg/L	15.4	0.4026
悬浮物	60mg/L	6	0.0841
化学需氧量	90mg/L	35.7	0.5078
氨氮	10mg/L	0.129	0.0084
五日生化需氧量	20mg/L	15.7	0.2173
悬浮物	60mg/L	6	0.3347
化学需氧量	90mg/L	19.1	1.1066
氨氮	10mg/L	0.221	0.0121
五日生化需氧量	20mg/L	6.5	0.3853
*监测信息	监测时间	监测报告编号	超标情况
2021年3月12日	（粤）知青检测（2021）第374号	合格
2021年5月25日	（粤）知青检测（2021）第928号	合格
2021年8月10日	（粤）知青检测（2021）第1485号	合格
2021年11月7日	（粤）知青检测（2021）第2336号	合格
注：如多个排放口，请继续继续复制上表以匹配排放口数量

废气污染物信息表

*排污口信息	废气执行标准	大气污染物排放限制DB44/24-2001，家具制造行业挥发性有机化合物排放标准DB44/814-2010，饮食业油烟排放标准GB18483-2001，锅炉大气污染物排放标准DB44/765-2019，恶臭污染物排放标准GB14554-93
排放方式	有组织、无组织；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
排放口编号	分布位置	排放污染物种类	排放去向
DA001	三氯蔗糖车间废气排放口	挥发性有机物	大气
DA002	三氯蔗糖氯代尾气排放口	二氧化硫，氯化氢	大气
DA003	厨房油烟排放口	油烟	大气
DA004	TBHQ、燕麦葡聚糖和磷脂酰丝氨酸车间废气排放口	二甲苯、挥发性有机物	大气
DA005	锅炉废气排放口	林格曼黑度，氮氧化物，颗粒物，汞及其化合物，二氧化硫	大气
DA006	污水站废气排放口	臭气浓度	大气
*污染物信息	污染物名称	排放标准（限值）	排放浓度（mg/m³）	排放总量（t）
1、颗粒物	30mg/Nm3	5.3	0.0493
2、SO2	200mg/m³	31	0.2888
3、NOx	200mg/m³	55	0.5124
1、颗粒物	30mg/Nm3	7.6	0.0150
2、SO2	200mg/m³	28	0.0553
3、NOx	200mg/m³	59	0.1166
1、颗粒物	30mg/Nm3	6.4	0.0590
2、SO2	200mg/m³	23	0.2121
3、NOx	200mg/m³	57	0.5257
1、颗粒物	30mg/Nm3	6.1	0.0472
2、SO2	200mg/m³	19	0.1470
3、NOx	200mg/m³	54	0.4179
1、颗粒物	30mg/Nm3	5.4	0.0457
2、SO2	200mg/m³	26	0.2203
3、NOx	200mg/m³	56	0.4745
1、颗粒物	30mg/Nm3	6.3	0.0592
2、SO2	200mg/m³	26	0.2445
3、NOx	200mg/m³	58	0.5454
1、颗粒物	30mg/Nm3	7.1	0.0638
2、SO2	200mg/m³	25	0.2247
3、NOx	200mg/m³	62	0.5575
1、颗粒物	30mg/Nm3	6.5	0.0479
2、SO2	200mg/m³	24	0.1771
3、NOx	200mg/m³	57	0.4208
1、颗粒物	30mg/Nm3	6.7	0.0563
2、SO2	200mg/m³	21	0.1764
3、NOx	200mg/m³	48	0.4033
1、颗粒物	30mg/Nm3	6.8	0.0641
2、SO2	200mg/m³	27	0.2456
3、NOx	200mg/m³	70	0.6602
1、颗粒物	30mg/Nm3	6.4	0.0462
2、SO2	200mg/m³	24	0.1733
3、NOx	200mg/m³	53	0.3828
1、颗粒物	30mg/Nm3	7.6	0.0665
2、SO2	200mg/m³	24	0.2100
3、NOx	200mg/m³	65	0.5687
*监测信息	监测时间	监测报告编号	超标情况
2021年1月12日	（粤）知青检测（2021）第35号	合格
2021年2月24日	（粤）知青检测（2021）第269号	合格
2021年3月12日	（粤）知青检测（2021）第374号	合格
2021年4月15日	（粤）知青检测（2021）第626号	合格
2021年5月25日	（粤）知青检测（2021）第928号	合格
2021年6月9日	（粤）知青检测（2021）第1061号	合格
2021年7月21日	（粤）知青检测（2021）第1322号	合格
2021年8月10日	（粤）知青检测（2021）第1485号	合格
2021年9月10日	（粤）知青检测（2021）第1706号	合格
2021年10月15日	（粤）知青检测（2021）第1892号	合格
2021年11月7日	（粤）知青检测（2021）第2336号	合格
2021年12月6日	（粤）知青检测（2021）第2562号	合格
注：如多个排放口，请继续继续复制上表以匹配排放口数量

（三）危险废物信息表(单位：吨)

序号	*废物名称	*计划产生量	*实际产生量	*贮存量	*规范转移量
1	HW49废活性炭	8	1.2	1.38	2.22
2	HW49对苯二酚废弃包装袋	0.4	1.47	0.9	1.01

（四）噪声污染物信息表

*噪声执行标准	GB12348－2008
*监测信息	监测时间	监测报告编号	超标情况
2021年5月25日	（粤）知青检测（2021）第928号	无
2021年11月7日	（粤）知青检测（2021）第2336号	无

三、防治污染设施的建设和运行情况

（一）废水防治污染设施

设施名称	废水处理设施
所在排放口编号	DW001	所在排放口名称	污水站废水排放口
建设日期（年/月）	2013	投运日期（年/月）	2013.11
运营单位	翁源广业清怡食品科技有限公司
设计处理能力（t/h)	83.3	实际处理量（t/h)	83.3
运行小时(h/d）	8
处理工艺	（1）预处理：混凝沉淀（2）生化处理：内循环厌氧（IC）反应器、生物接触氧化法、缺氧/好氧活性污泥法（A/O法）（3）深度处理：曝气生物滤池（BAF）
注：如多个设施，请继续继续复制上表以匹配设施数量

（二）废气防治污染设施1

设施名称	DMF回收系统
所在排放口编号	DA001	所在排放口名称	三氯蔗糖车间废气排放口
建设日期（年/月）	/	投运日期（年/月）	/
运营单位	翁源广业清怡食品科技有限公司
设计处理能力(m3/h))	/	实际处理量(m3/h)	/
运行小时(h/d）	8
处理工艺	冷凝+水喷淋+活性炭+15米高排气筒

（二）废气防治污染设施2

*设施名称	三氯蔗糖氯代尾气、氯蔗糖氯代尾气
所在排放口编号	DA002	所在排放口名称	三氯蔗糖车间废气排放口
*建设日期（年/月）	/	*投运日期（年/月）	/
运营单位	翁源广业清怡食品科技有限公司
*设计处理能力(m3/h))	/	*实际处理量(m3/h)	/
*运行小时(h/d）	8
*处理工艺	酸性气体吸收塔+15米高排气筒

（二）废气防治污染设施3

*设施名称	厨房油烟
所在排放口编号	DA003	所在排放口名称	厨房油烟排放口
*建设日期（年/月）	/	*投运日期（年/月）	/
运营单位	翁源广业清怡食品科技有限公司
*设计处理能力(m3/h))	/	*实际处理量(m3/h)	/
*运行小时(h/d）	8
*处理工艺	油烟净化装置+15米高排气筒

（二）废气防治污染设施5

*设施名称	真空干燥剂
所在排放口编号	DA006	所在排放口名称	污水站废气排放口
*建设日期（年/月）	/	*投运日期（年/月）	/
运营单位	翁源广业清怡食品科技有限公司
*设计处理能力(m3/h))	/	*实际处理量(m3/h)	/
*运行小时(h/d）	8
*处理工艺	碱液喷淋+15米高排气筒
注：如多个设施，请继续继续复制上表以匹配设施数量

（三）噪声防治污染设施

序号	设施名称	建设日期（年/月）	投运日期（年/月）	处理工艺
1

2

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

序号	环保行政许可文件题名	制作或审批单位	批复日期	批复文号	备注
1	建设项目环境影响报告	韶关市生态环境局	2012-2-8	韶环审【2012】27号
2	环评批复文件	韶关市生态环境局	2016-9-22	韶环审【2016】349号
3	竣工验收文件	翁源县环境保护局	2016-8-16	翁环（初）审【2016】176号
4	环评批复文件	韶关市环境保护局	2015-08-31	韶环审【2015】348号
5	竣工验收文件	翁源县环境保护局	2015-07-13	翁环（初）审【2015】60号
6	环评批复文件	韶关市环境保护局	2016-12-08	韶环审【2016】7号
7	竣工验收文件	翁源县环境保护局	2016-10-24	翁环（初验）函【2016】7号
8	排污许可证	韶关市生态环境局	2019-12-18	9144022958637761M001V

五、突发环境事件应急预案情况

*环境事件应急预案编制情况	是否编制	是否备案
是	是（440200-2019-0086）
*突发环境事件应急预案电子版	报送电子版（盖章扫描件）

六、环境自行监测情况

*环境自行监测情况方案编制情况	是否编制	是否开展自行监测
是	是
*环境自行监测方案电子版	报送电子版（盖章扫描件）

七、其他环境信息（选填）

项目名称	审核单位	审核时间	审核结果	文件文号
企业环保信用评价	韶关市生态环境局	2021.1	蓝牌	无
ISO14001环境管理体系认证	中国质量认证中心	2020.11.18	合格	00120E34087R1M/4400
清洁生产审核
缴纳环保税情况	已缴纳环保税
...

注意：

1、带*项为必填项；

样表不足时，请自行复制扩展；

此表填好后需盖章，并扫描后和附件一起发至信息公开方；

此样表中灰色字体为指导样例，正式公开版需用正式字体（黑色）。